**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СРОКОВ ПРОВЕРКИ**

**ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование оборудования и защитных средств | Сроки и формы регистрации проверки |
| 1 | Огнетушители (всех типов) | 1 раз в год с указанием даты |
| 2 | Сопротивление электросети | Ежегодно. Составляется протокол. |
| 3 | Состояние заземления | Ежегодно. Составляется протокол. |
| 4 | Манометры в котельной | 1 раз в 2 года с отметкой на стекле или корпусе. |
| 5 | Лестницы передвижные деревянные стремянки | 1 раз в год |
| 6 | Когти пояса | 1 раз в 6 месяцев |
| 7 | Электродвигатели | После ремонта перед установкой |
| 8 | Электроизмерительные приборы | 1 раз в год с установкой клейма |
| 9 | Трансформаторы понижающие 12,24,42,13 (переносные) | 1 раз в год |
| 10 | Трансформаторы понижающие 12,24,42,13 (стационарные) | 1 раз в год |
| 11 | Котлы водогрейные всех систем | Опрессовка по окончании отопительного сезона и после ремонта |
| 12 | Отопительные системы | Опрессовка перед пуском в эксплуатацию и после ремонта |
| 13 | Очистка электроламп от пыли | 1 раз в месяц |
| 14 | Очистка стекла от пыли и грязи | Не менее 2 раза в год |
| 15 | Очистка стекла от пыли и грязи и помывка с повышенной загрязненностью | По мере загрязнения, но не менее 4 раз в год |
| 16 | Питьевая вода | Должна иметь температуру не ниже + 8 с и не выше +20 с |
| 17 | Испытание спортивного оборудования | Проводится перед началом учебного года. Составляется акт |
| 18 | Оборудование мастерских, лабораторий | Проводится перед началом учебного года. Составляется акт |